**Перечень оборудование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименование*** | ***Оборудование*** | ***кол-во*** | ***цена*** | ***сумма*** |
| 1 | Облучатель –рециркулятор настенный со счетчиком | Объем воздуха, дезинфицируемого облучателем для 1,2,3 категории, который достигается за 1 один час и составляет от 100 до 220 м3, соответственно: 1 категория (99,9%) не менее 100 м3/час, 2 категория (99%) не менее 150 м3/час, 3 категория (95%) не менее 220 м3/час по S. Aureus. Источник излучения уф - лампа LTC30T8, 2 лампы x 30W, содержание ртути не более 4 мг, ртуть в виде шарика амальгама, ресурс – 9000 часов без спада бактерицидного потока, бактерицидный поток не менее 11 Вт. Уровень шума не более 41 дБ. Потребляемая мощность, не более 200 ВА. Защита от УФ-излучения: V – образная зачерненная жалюзийная решетка. | 25 | 136 000 | 3 400 000 |
|  |  |  |  |  | **3 400 000,00** |